|  |  |
| --- | --- |
| Naam usecase | wassen |
| Korte omschijving | Hoe het wassen met de wasmachine verloopt |
| Aanemen | Alle onderdelen moeten present zijn |
| resultaat | Was is gedaan en geen water in trommel |
| Fout situaties | Onderdelen missen of tank is vol of leeg op verkeerde moment |
| System status na fout | De was word niet gedaan |
| actoren | Actief/primair =Gebruiker, passief/secondair=monteur |
| trigger | Was programma word gekozen |
| Beschijving main flow | Was programma word gekozen, er word voor water Nivea gecheckt door de water sensor die word gecheckt door de verwarming. Als het water op peil is warmt het water op en eenmaal op tempratuur start de trommel en gaat het spinnen op door was programma aangegeven toeren. Eenmaal klaar checkt pomp of er water nog in zit met de water sensor, zo ja word het leeg gepompt |
| Alternative flow | Programma word gekozen, geen water in trommel als gecheckt word door verwarming, vult water aan  Kan geen water aanvullen error  Mist onderdeel error |